**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**За характеристиките на строителен продукт**

**1.Идентификация на типа строителен продукт:**

ТРЪБИ и ФИТИНГИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (FUSIOLEN**®**)

**2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:**

БДС EN ISO 15874 – 1 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (FUSIOLEN**®**).

БДС EN ISO 15874 – 2 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (FUSIOLEN**®**).

БДС EN ISO 15874 – 3 Свързващи части от полипропилен (FUSIOLEN**®**) и в съответствие с: № РД-02-01-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

**3.Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания:**

Тръби и свързващи части Aquqtherm от полипропилен (FUSIOLEN**®**) за топла и студена вода са предназначени за човешко потребление БДС EN ISO 15874 – 1:2013; БДС EN ISO 15874 – 2:2013; БДС EN ISO 15874 – 3.

**4.Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място на производство:**

Aquatherm GmbH Kunststoff- Extrusions- und Spritzgießtechnik

Адрес: D-57439, Attendorn, Biggen 5

**5. Име и адрес за контакт на упълноможения представител:**

„Джи Ем Джи-3” ООД

гр. София, ул. „Братя Пешеви” № 3

**6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:**

Сертификат за съответствие НСИОССП-088-1-1, издаден от НИИМС-ЕООД, гр. София, ул. Илия Бежков 1

**7.Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1 имат показатели съответстващи на декларираните съгласно т.6**

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител от т.5

*Подписано за и от името на производителя(упълноможещия представител):*

04.01.2018 г.

гр. София